**Príloha č.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA / ROZPOČET**

*Uchádzač vo svojej ponuke uvedie:*

1. *výrobcu a typové označenie technológie, v prípade viacerých výrobcov je možné definovať pre každé zariadenie zvlášť*
2. *cenu v EUR bez DPH za danú časť (v zmysle tabuľky). Pokiaľ je daná požiadavka v cene dodávky a nie je možné ju samostatne naceniť, namiesto ceny uveďte prosím túto informáciu.*

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – logický celok 2**

**Cena za dodanie predmetu zákazky**

Uchádzač - názov: doplniť

Sídlo uchádzača: doplniť

IČO: doplniť

Štatutárny zástupca: doplniť

Kontaktné údaje (tel., e-mail): doplniť

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **„Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov“**: Výrobca“ , „Typové označenie“ | | | | | |
|  |  |  | Hodnota parametra | Jednotka | Cena v EUR bez DPH |
| **Hlavné technické parametre „Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov“** | Požiadavky na technológiu | Plnička čerstvého mlieka, mlieka ESL a zakýsaných mliečnych nápojov o výkone v rozsahu | doplniť | takt/hod. | doplniť |
| Možnosť regulácie výkonu | áno/nie | |
| Možnosť plnenia s objemom 500 ml a 1000 ml | áno/nie | |
| Možnosť plnenia aj do obalov Pure-Pak Classsic | áno/nie | |
| Možnosť rozšírenia o ďalší typ plnených kartónov | áno/nie | |
| Ošetrenie obalov na zabezpečenie trvanlivosti plneného produktu 21 dní | áno/nie | |
| Aplikátor uzáverov | áno/nie | |
| Konštrukcia zariadenia musí byť vhodná do mokrého prostredia v hygienickom prevedení do potravinárskej prevádzky | áno/nie | |
| Riadiaci systém kompatibilný s existujúcim systémom a možnosťou diaľkového pripojenia cez internetové rozhranie | áno/nie | |
| **Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia** |  | Doprava na miesto dodania | áno/nie | | doplniť |
| Montáž a zapojenie | áno/nie | | doplniť |
| Zaškolenie na obsluhu linky | áno/nie | | doplniť |
| **Cena spolu bez DPH** | | | | | doplniť |

*Predložená ponuka spĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky, všetky požadované parametre a špecifikácie ponúkanej technológie.*

V....................... dňa.......................... ........................................................ podpis, pečiatka